[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SNMP TARGETADDR

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW SNMP TARGETADDR[=target]`

target: SNMPターゲット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ターゲット（通知メッセージの送信先）の設定内容を表示する。

パラメーター

TARGETADDR: SNMPターゲット名。省略時はすべてのターゲットが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show snmp target

    SNMP target address information:
      Target Address Name ............. mg2
        IP address .................... 172.28.28.16
        UDP port ...................... 162
        Target Address Params ......... psupervisor
        Row Status .................... active
      Target Address Name ............. tpR30
        IP address .................... 172.28.28.156
        UDP port ...................... 162
        Target Address Params ......... pzein
        Row Status .................... active

表 1
Target Address Name | ターゲット名
IP address | IPアドレス
UDP port | UDPポート番号
Target Address Params | ターゲットパラメーターセット名
Row Status | ターゲットの状態。active、notInService、notReadyのいずれか

関連コマンド

ADD SNMP TARGETADDR
ADD SNMP TARGETPARAMS
DELETE SNMP TARGETADDR
SET SNMP TARGETADDR
SHOW SNMP TARGETPARAMS

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P