[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTE PREFERENCE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SET IP ROUTE PREFERENCE={DEFAULT|1..65535} PROTOCOL={BGP-EXT|BGP-INT|OSPF-EXT1|OSPF-EXT2|OSPF-INTER|OSPF-INTRA|OSPF-OTHER|RIP}`

経路制御プロトコルによって学習した経路の優先度（preference）を変更する。
本製品は、特定宛先への経路が複数存在する場合、もっとも優先度の小さい経路を選択する。また、同じ優先度を持つ経路が複数存在する場合は、ネットマスクがもっとも長い経路を選択する。
本コマンドの効果は、コマンド実行後に学習した経路だけでなく、すでに学習済みの経路にも反映される。

パラメーター

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。DEFAULTを指定した場合は、該当経路種別のデフォルト値に設定される。

PROTOCOL: 経路種別。詳細は別表を参照。

表 1：各種経路のデフォルト優先度
経路種別 | 本コマンドでの名称 | デフォルト優先度
インターフェース経路 | --- | 0
OSPF エリア内経路 | OSPF-INTRA | 10
OSPF エリア間経路 | OSPF-INTER | 11
スタティック経路 | --- | 60
RIP経路 | RIP | 100
OSPF AS外部経路（タイプ1） | OSPF-EXT1 | 150
OSPF AS外部経路（タイプ2） | OSPF-EXT2 | 151
OSPF その他経路 | OSPF-OTHER | 152
BGP-4 AS内部（I-BGP）経路 | BGP-INT | 170
BGP-4 AS外部（E-BGP）経路 | BGP-EXT | 170
デフォルト経路 | --- | 360

備考・注意事項

スタティック経路、デフォルト経路の優先度は、ADD IP ROUTEコマンド、SET IP ROUTEコマンドのPREFERENCEパラメーターで設定する。

関連コマンド

SHOW IP ROUTE
SHOW IP ROUTE PREFERENCE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P