[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET PORTAUTH HYPHEN

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`SET PORTAUTH[=MACBASED] HYPHEN={ON|OFF|YES|NO}`

MACベース認証において、RADIUSサーバーに認証を要求するときのユーザー名・パスワードにハイフンを含めるかどうかを設定する。
MACベース認証では、SupplicantのMACアドレスをユーザー名・パスワードとしてRADIUSサーバーに送信する。送信するMACアドレスは、ハイフンを含める場合は「00-00-f4-11-22-33」、含めない場合は「0000f4112233」の形式になる。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。本コマンドではMACBASED（MACベース認証）のみ有効。省略時はMACBASEDと見なされるため、特に指定する必要はない。

HYPHEN: RADIUSサーバーに送信するユーザー名・パスワードにハイフンを含めるかどうか。ON、YES（含める）、OFF、NO（含めない）から選択する。デフォルトはON。

関連コマンド

SHOW PORTAUTH

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P