[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# IP/UDPブロードキャストヘルパー

      - 基本設定
      - 設定例

UDPブロードキャストヘルパー（UDPヘルパー、IPヘルパー）は、特定サービスポート宛てのUDPブロードキャストを、あらかじめ指定したIPアドレス（ユニキャスト、ブロードキャスト）に転送する機能です。この機能は、VLANで分割されたWindowsネットワークにおいて、クライアントに特別な設定を施さずに別VLANのドメインコントローラにログインさせたいような場合に便利です。

基本設定

UDPヘルパー機能の基本的な設定方法について説明します。

1. UDPブロードキャストヘルパー機能を有効にします。

   `ENABLE IP HELPER ↓`
2. 転送元のVLANインターフェース、転送対象のUDPパケット（終点UDPポートまたは定義済みのサービス名）、転送先のIPアドレスを指定する。定義済みのサービス名については、ADD IP HELPERコマンドの説明をご覧ください。

   `ADD IP HELPER DESTINATION=192.168.20.100 INT=vlan-white PORT=NETBIOS ↓`

基本設定は以上です。
これで、VLAN white側で受信したNetBIOSブロードキャストパケットが、192.168.20.100に転送されるようになります。

> Note - 始点アドレスが0.0.0.0となるようなUDPパケット（DHCP requestなど）は転送の対象となりません。

設定例

次のようなネットワーク構成を例に解説します。ここでは、VLAN orange側のWindowsクライアントがVLAN white側のドメインコントローラーにログインできるようにします。

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-12 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=13-24 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. UDPブロードキャストヘルパー機能を有効にします。

   `ENABLE IP HELPER ↓`
5. VLAN orange側で受信したNetBIOSブロードキャスト（終点ポート137-138）をドメインコントローラ192.168.10.5に転送するよう設定します。

   `ADD IP HELPER DESTINATION=192.168.10.5 INT=vlan-orange PORT=NetBIOS ↓`

設定は以上です。
■ UDPブロードキャストヘルパーの設定内容を確認するには、SHOW IP HELPERコマンドを使います。

`SHOW IP HELPER ↓`

■ UDPブロードキャストヘルパーの設定を解除するには、DELETE IP HELPERコマンドを使います。

`DELETE IP HELPER DESTINATION=192.168.10.5 INT=vlan-orange PORT=NetBIOS ↓`

■ UDPブロードキャストヘルパー機能を無効にするには、DISABLE IP HELPERコマンドを使います。

`DISABLE IP HELPER ↓`

■ 始点アドレスが0.0.0.0となるようなUDPパケット（DHCP requestなど）は転送の対象となりません。なお、DHCP/BOOTPパケットを転送したい場合は、本製品のDHCP/BOOTPリレーエージェント機能が使えます。

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P