[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PIM INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`DELETE PIM INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したIPインターフェースでPIM-SM（Protocol Independent Multicast - Sparse Mode）またはPIM-DM（Protocol Independent Multicast - Dense Mode）を無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

ADD PIM INTERFACE
DISABLE PIM
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P