[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP MVR COUNTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`SHOW IP MVR COUNTER [VLAN=1..4094]`

MVR（Multicast VLAN Registration）モジュールに関する情報を表示する。

パラメーター

VLAN: MVRエントリーに関連付けられているVLANのVLAN ID（VID）。省略時はすべてMVRエントリーに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip mvr counter

    Multicast VLAN Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    VLAN   Group Address     Joins          Leaves
    -------------------------------------------------------------------------------
      1
           239.100.100.1     1              0
           239.100.100.2     0              0
           239.100.100.3     0              0
           239.100.100.4     0              0
           239.100.100.5     4              2
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
VLAN | マルチキャストVLANの識別子。ソースポートが所属するVLANのVLAN ID（VID）
Group Address | 配信対象グループアドレス
Joins | レシーバーポートがグループに参加した回数
Leaves | レシーバーポートがグループから脱退した回数

関連コマンド

ADD IP MVR
CREATE IP MVR
SET IP MVR

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P