[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MULTICAST

カテゴリー：IPv6 / 一般コマンド
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6 MULTICAST`

IPv6インターフェースが参加しているIPv6マルチキャストグループアドレスの一覧を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 multicast

    Ipv6 Multicast Memberships:
    Multicast Address                       Interface
    ----------------------------------------------------------------------
    ff02::0001:ff08:170c                    vlan10
    ff02::0001                              vlan10
    ff02::0001:ff00:0001                    vlan10
    ff02::0002                              vlan10
    ff02::0001:ff08:170c                    vlan20
    ff02::0001                              vlan20
    ff02::0001:ff00:0001                    vlan20
    ff02::0002                              vlan20
    ff02::0009                              vlan10
    ff02::0009                              vlan20
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
Multicast Address | マルチキャストグループアドレス
Interface | 該当グループに参加しているインターフェース

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P