[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BGP PEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`ENABLE BGP PEER={ALL|ipadd}`

ipadd: IPアドレス

指定したBGPピアとのセッションを開始（Active）状態にする。

パラメーター

PEER: BGPピアのIPアドレス

関連コマンド

ADD BGP PEER
DISABLE BGP PEER
SHOW BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P