[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP COUNTER PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP COUNTER PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートのMSTP統計カウンターを表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp counter port=5

    MSTP Port Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number    5
    Receive:                               Transmit:
      Total BPDUs                    581     Total BPDUs                    579
      MSTP BPDUs                     581     MSTP BPDUs                     579
      RSTP BPDUs                       0     RSTP BPDUs                       0
      STP BPDUs                        0     STP BPDUs                        0
      Invalid BPDUs                    0

    Discarded:
      Port Disabled                    0
      Invalid Protocol                 0
      Invalid Type                     0
      Invalid BPDU length              0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Port Number | ポート番号
Receiveセクション | 受信パケット数が表示される
Total BPDUs | 受信した各種BPDU（STP/RSTP/MSTP BPDU）の総数
MSTP BPDUs | MSTP BPDU受信数
RSTP BPDUs | RSTP BPDU受信数
STP BPDUs | STP BPDU受信数
Invalid BPDUs | 無効なBPDU受信数
Transmitセクション | 送信パケット数が表示される
Total BPDUs | 送信した各種BPDU（STP/RSTP/MSTP BPDU）の総数
MSTP BPDUs | MSTP BPDU送信数
RSTP BPDUs | RSTP BPDU送信数
STP BPDUs | STP BPDU送信数
Discardedセクション | 破棄されたパケット数が表示される
Port Disabled | 受信ポートがディセーブル状態だったために破棄されたBPDUの数
Invalid Protocol | プロトコルIDフィールドかプロトコルバージョンIDフィールドの値が無効であったため破棄されたBPDU数
Invalid Type | Typeフィールドの値が無効であったため破棄されたBPDU数
Invalid Message Age | メッセージエージが無効であったため破棄されたBPDU数
Invalid BPDU Length | 長さが無効であったため破棄されたBPDU数

関連コマンド

DISABLE MSTP
ENABLE MSTP
RESET MSTP COUNTER PORT
SET MSTP CIST

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P