[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPX GRIP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET IPX GRIP={filter-id|NONE}`

filter-id: フィルター番号（0〜99）

IPX RIPフィルターをグローバル（全IPXインターフェース）に適用する。

パラメーター

GRIP: すべてのインターフェースに適用するRIPフィルターの番号を指定する。NONEを指定した場合は、既存のグローバルRIPフィルターの適用を解除する。

例

``■ IPX RIPフィルター「1」をすべてのインターフェースに適用する。
`SET IPX GRIP=1
` ■ グローバルなIPX RIPフィルターの適用を解除する。
`SET IPX GRIP=NONE`

関連コマンド

ADD IPX CIRCUIT
ADD IPX RIP
DELETE IPX RIP
SET IPX CIRCUIT
SHOW IPX RIP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P