[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 RIP

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（RIPng）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6 RIP [COUNTER|TIMER]`

RIPngの情報を表示する。

パラメーター

COUNTER: RIPカウンターを表示する。

TIMER: RIPタイマーの設定値を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 rip

    Interface   Circuit  Poison  Ipv6 Address
    ----------------------------------------------------------------------
    vlan1                No      fe80::0200:cdff:fe08:170c
    vlan10               No      fe80::0200:cdff:fe08:170c
    ----------------------------------------------------------------------

    Manager > show ipv6 rip counter

    IPV6 RIPNG Counter Summary:
      Input:                                    Output:
        inResponses .................. 22         outResponses ................. 47
        inRequests .................... 1         outRequests ................... 2
        inDiscards .................... 0

    Manager > show ipv6 rip timer

    RIPng route timers
    Destination                                    Pln  int.  met. Val  Hold  Flush
    --------------------------------------------------------------------------------
    3ffe:0b80:003c:ffff::                           64     1   2   153    0   273
    3ffe:0b80:003c:0100::                           64     3   2   156    0   276
    3ffe:0b80:003c:0200::                           64     3   2   156    0   276
    3ffe:0b80:003c:0300::                           64     3   2   156    0   276
    3ffe:0b80:003c:0400::                           64     3   2   156    0   276
    3ffe:0b80:003c:0020::                           64     2   2   154    0   274
    3ffe:0b80:003c:0030::                           64     2   3   154    0   274
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1：オプション無指定時
Interface | RIPngが有効なIPv6インターフェース
Circuit | 未使用
Poison | ポイズンリバースの有効・無効
IPv6 Address | 上記インターフェースのIPv6アドレス

表 2：COUNTERオプション
inResponses | RIPng応答パケット受信数
inRequests | RIPng要求パケット受信数
inDiscards | RIPngパケット破棄数
outResponses | RIPngパケット送信数
outRequests | RIPng要求パケット送信数

表 3：TIMERオプション
Destination | 宛先ネットワークのプレフィックス
Pln | プレフィックス長
int. | インターフェース
met. | メトリック
Val | 経路の有効期間
Hold | ホールドダウンタイム（秒）。経路が無効になったあとの待機時間。この間に経路更新のメッセージを受け取っても無視する
Flush | ルートタイムアウト（秒）。最後の経路更新メッセージ受信から経路を削除するまでの時間

関連コマンド

ADD IPV6 RIP
DELETE IPV6 RIP
DISABLE IPV6 RIP
ENABLE IPV6 RIP
SHOW IPV6

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P