[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH QOS

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SET SWITCH QOS=p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7`

p0〜7: ユーザープライオリティー0〜7のフレームに対応する送信キュー（0〜3。大きいほど優先度が高い）

QoS（Quality of Service）機能の設定を変更する。
具体的には、プライオリティータグフレームのユーザープライオリティー値と、本製品の送信キューのマッピングを変更する。

パラメーター

QOS: ユーザープライオリティー0〜7に対応するプライオリティーキューの番号をカンマで区切って指定する。キューはポートごとに0〜3の4つがあり、3がもっとも優先度が高い。フレームは相対的にもっとも優先度の高いキューからのみ送信される。すなわち、上位のキューに1つでもフレームが格納されている場合、それより下位のキューからはフレームは送信されない。タグなしフレームは、宛先MACアドレスが本製品ならユーザープライオリティー4、宛先MACアドレスが本製品以外ならユーザープライオリティー0と見なされる。p0からp7まですべての値を指定すること。デフォルトは別表を参照。

表 1：ユーザープライオリティー値-プライオリティーキューのデフォルトマッピング
ユーザープライオリティー | キュー番号（大きいほど優先度が高い）
0 | 1
1 | 0
2 | 0
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3

例

``■ ユーザープライオリティー0〜7に対し、送信キュー0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3を割り当てる。
`SET SWITCH QOS=0,0,0,1,1,2,2,3`

備考・注意事項

バージョン2.5.3より、本コマンドはSET QOS HWPRIORITYコマンドに置き換えられた。本コマンドも後方互換性のために残されているが、設定保存時にはSET QOS HWPRIORITYコマンドに自動変換される。

関連コマンド

SHOW SWITCH QOS

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P