[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE MSTP

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ENABLE MSTP`

マルチプルスパニングツリープロトコルを有効にする。デフォルトは無効。
下記のコマンドを実行するには、あらかじめ本コマンドでMSTPを有効化しておく必要がある。
・ENABLE MSTP CIST PORTコマンド
・DISABLE MSTP CIST PORTコマンド
・ENABLE MSTP MSTI PORTコマンド
・DISABLE MSTP MSTI PORTコマンド
スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）が有効のときは、マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）を有効化できないので、あらかじめDISABLE STPコマンドを実行してスパニングツリープロトコル（STP/RSTP）、あるいは、STPドメインを無効化しておくこと。

関連コマンド

DISABLE MSTP
DISABLE STP
SHOW MSTP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P