[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH L3FILTER

カテゴリー：スイッチング / ハードウェアIPフィルター

`SHOW SWITCH L3FILTER[=filter-id [ENTRY[=entry-id]]]`

filter-id: フィルター番号（1〜14）
entry-id: エントリー番号（1〜124）

ハードウェアIPフィルター（L3フィルター）の設定内容を表示する。

パラメーター

L3FILTER: フィルター番号。番号を省略した場合は、フィルターの一覧が表示される。

ENTRY: エントリー番号。番号を省略した場合は、L3FILTERパラメーターで指定したフィルター内の全エントリーが表示される。本パラメーターを指定するときは、L3FILTERパラメーターでフィルター番号を指定しなくてはならない。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch l3filter

    Hardware based filtering.... Enabled
    Software filtering bypass .. Disabled

    Filter ................. 1
    Matched fields ......... sip
    Type ................... ETH-II
    Source address mask .... 255.255.255.0
    Dest. address mask ..... 0.0.0.0
    Ingress port mask ...... false
    Egress port mask ....... false

    Filter ................. 2
    Matched fields ......... sip
    Type ................... ETH-II
    Source address mask .... 255.255.255.255
    Dest. address mask ..... 0.0.0.0
    Ingress port mask ...... false
    Egress port mask ....... false

    Manager > show switch l3filter=2 entry

    Hardware based filtering.... Enabled
    Software filtering bypass .. Disabled

    Filter ................. 2
    Matched fields ......... sip
    Type ................... ETH-II
    Source address mask .... 255.255.255.255
    Dest. address mask ..... 0.0.0.0
    Ingress port mask ...... false
    Egress port mask ....... false
    Filter Entries:
    ---------------------------------------------------------------------------
      Entry ................ 1
      Ingress Port ......... None
      Egress Port .......... None
      Source Address ....... 192.168.10.130
      Source Mask .......... 255.255.255.255
      Dest Address ......... 0.0.0.0
      Dest Mask ............ 0.0.0.0
      Protocol ............. 0
      TTL .................. 0
      TOS .................. 0
      IPDSCP ............... 0
      Type ................. 0800(ETH-II)
      Action ............... NODROP
    ---------------------------------------------------------------------------
      Entry ................ 2
      Ingress Port ......... None
      Egress Port .......... None
      Source Address ....... 192.168.10.103
      Source Mask .......... 255.255.255.255
      Dest Address ......... 0.0.0.0
      Dest Mask ............ 0.0.0.0
      Protocol ............. 0
      TTL .................. 0
      TOS .................. 0
      IPDSCP ............... 0
      Type ................. 0800(ETH-II)
      Action ............... NODROP
    ---------------------------------------------------------------------------
      Entry ................ 3
      Ingress Port ......... None
      Egress Port .......... None
      Source Address ....... 192.168.10.16
      Source Mask .......... 255.255.255.255
      Dest Address ......... 0.0.0.0
      Dest Mask ............ 0.0.0.0
      Protocol ............. 0
      TTL .................. 0
      TOS .................. 0
      IPDSCP ............... 0
      Type ................. 0800(ETH-II)
      Action ............... NODROP
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Hardware based filtering | ハードウェアIPフィルターの有効・無効
Software filtering bypass | 未サポート
Filter | フィルター番号
Matched fields | フィルタリング条件として用いるパケットフィールドの一覧。tos（TOS）、ipds（IPDSCP）、ttl（TTL）、prot（PROTOCOL）、sip（SIPADDR）、dip（DIPADDR）、tcpsp（TCPSPORT）、tcpd（TCPDPORT）、tcpsy（TCPSYN）、tcpa（TCPACK）、tcpf（TCPFIN）、udps（UDPSPORT）、udpd（UDPDPORT）、type（TYPE）の組み合わせ。
Type | フレームフォーマット
Source address mask | 始点IPアドレスのマッチング時に適用するアドレスマスク
Dest. address mask | 終点IPアドレスのマッチング時に適用するアドレスマスク
Ingress port mask | 入力パケットに対するフィルタリングを指定ポートだけに限定するかどうか。
Egress port mask | 出力パケットに対するフィルタリングを指定ポートだけに限定するかどうか。
Entry | フィルターエントリー番号
Ingress Port | フィルタリングを適用する入力ポート
Egress Port | フィルタリングを適用する出力ポート
Source Address | 始点IPアドレス
Source Mask | 始点マスク
Dest Address | 終点IPアドレス
Dest Mask | 終点マスク
Protocol | IPプロトコル番号
TTL | TTL（生存時間）フィールド値
TOS | TOS（サービスタイプ）優先度（precedence）値
IPDSCP | DSCP（DiffServ Code Point）値
Type | プロトコルタイプ（フレームフォーマット）
TCP Flags | TCP制御フラグ。左から順にSyn/Ack/Fin
TCP S-Port | TCP始点ポート
TCP D-Port | TCP終点ポート
UDP S-Port | UDP始点ポート
UDP D-Port | UDP終点ポート
Action | マッチ時のアクション。DENY、SETPRIORITY、SENDCOS、SETTOS、SENDEPORT、SENDMIRROR、NODROP、SENDNONUNICASTTOPORT、MOVEPRIOTOTOS、MOVETOSTOPRIO、SETIPDSCPがある
Port | マッチしたパケットの送出先ポート
New IP TOS | マッチしたパケットに設定するTOS優先度値
New IP DSCP | マッチしたパケットに設定するDSCP値
Priority | マッチしたパケットに設定する802.1pユーザープライオリティー
Syn/Ack/Fin | TCP制御フラグ値

関連コマンド

ADD SWITCH L3FILTER ENTRY
ADD SWITCH L3FILTER MATCH
DELETE SWITCH L3FILTER
DELETE SWITCH L3FILTER ENTRY
DISABLE SWITCH L3FILTER
ENABLE SWITCH L3FILTER
SET SWITCH L3FILTER ENTRY
SET SWITCH L3FILTER MATCH

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P