[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# CREATE MSTP MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`CREATE MSTP MSTI=instance [PRIORITY=0..65535]`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスを作成する。
1つのリージョン内、もしくは、1台のスイッチ上に作成できるMSTインスタンスの数は最大64個。
作成したMSTインスタンスにVLANを追加するには、ADD MSTP MSTI VLANコマンドを使う。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID。0はCIST（Common and Internal Spanning Tree）用に予約されているため指定できない。

PRIORITY: 該当MSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、MSTインスタンス内のルートブリッジ（リージョナルルート）になる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0〜65535だが、実際に使用される値は4096の倍数に丸められる（指定値が4096の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは32768。

例

``■ MSTインスタンス「1」を作成する。
`CREATE MSTP MSTI=1`

関連コマンド

ADD MSTP MSTI VLAN
DESTROY MSTP MSTI
SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P