[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`ENABLE IP MVR`

MVR（Multicast VLAN Registration）モジュールを有効にする。デフォルトは無効。
MVRモジュールを有効化するには、あらかじめIGMPとIGMP Snoopingを有効にしておく必要がある。

備考・注意事項

MVRと通常のマルチキャスト経路制御プロトコル（DVMRP、PIM）は併用できない。

関連コマンド

DISABLE IP MVR
SHOW IP MVR

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P