[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP DNSRELAY

カテゴリー：IP / DNSリレー

`SET IP DNSRELAY INTERFACE={vlan-if|NONE}`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース

DNSサーバーアドレスを取得するインターフェースを指定する。
DNSサーバーのアドレスを動的に取得するような環境でDNSリレー機能を使うときに指定する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

備考・注意事項

ファームウェアバージョン2.3.xより、本コマンドはADD IP DNSコマンド、SET IP DNSコマンドに置き換えられた。本コマンドは後方互換性のためだけに残されているが、設定保存時にはADD IP DNS/SET IP DNSに自動変換される。

関連コマンド

ADD IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP NAMESERVER
SET IP SECONDARYNAMESERVER
SHOW IP
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P