[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`SET IP MVR VLAN=1..4094 [SOURCEPORT=port-list] [RECEIVERPORT=port-list] [IMTLEAVE=port-list] [MODE={DYNAMIC|COMPATIBLE}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

マルチキャストVLANの設定を変更する。

パラメーター

VLAN: マルチキャストVLANの識別子。CREATE IP MVRコマンドのVLANパラメーターで指定した値を指定する。

SOURCEPORT: ソースポート（マルチキャストトラフィックの送信者または上流ルーターが接続されているポート）。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。ソースポートは、VLANパラメーターで指定するVLANに所属していなくてはならない。

RECEIVERPORT: レシーバーポート（マルチキャストトラフィックの受信者が接続されているポート）。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。レシーバーポートは複数のVLANに散在していてもよいが、ソースポートと同じVLANに所属していてはならない。

IMTLEAVE: RECEIVERPORTパラメーターに指定したポートのうち、IMTLEAVE（Immediate Leave）機能を有効にするポートの一覧。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。IMTLEAVE有効のレシーバーポートでは、IGMP Leaveメッセージの受信直後に同ポートがメンバーリストから削除される。したがって、IMTLEAVE有効のポートに、複数の機器を接続してはならない。一方、IMTLEAVE無効のポートでIGMP Leaveメッセージを受信した場合は、IGMP Queryメッセージによる最終確認の後で同ポートがメンバーリストから削除される。本パラメーターを省略時は、すべてのレシーバーポートでIMTLEAVE機能が無効に設定される。

MODE: マルチキャストVLANの動作モード。DYNAMICモードとCOMPATIBLEモードから選択する。DYNAMICモードのときは、レシーバーポートで受信した配信対象グループ宛てのIGMP Reportメッセージをソースポートから出力する。COMPATIBLEモードのときは、レシーバーポートで受信したIGMP Reportメッセージをソースポートには出力しない。省略時はDYNAMIC。

備考・注意事項

SOURCEPORT、RECEIVERPORTにタグ付きポートを指定してはならない。
SOURCEPORT、RECEIVERPORTを複数のマルチキャストVLANに所属させることはできない。

関連コマンド

ADD IP MVR
CREATE IP MVR
DELETE IP MVR
DESTROY IP MVR
SHOW IP MVR
SHOW IP MVR COUNTER

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P