[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SNMP VIEW

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW SNMP VIEW[=view]`

view: SNMPビュー名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ビューの設定内容を表示する。

パラメーター

VIEW: SNMPビュー名。ビュー名を指定しなかった場合は、定義されているビュー名の一覧が表示される。ビュー名を指定した場合は、指定したビューの設定内容が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show snmp view

    SNMP View information:
      SNMP View name(s):
        most
        standard
        mib2notcpudp

    Manager > show snmp view=mib2notcpudp

    SNMP View information:
      View Name ....................... mib2notcpudp
        OID ........................... 1.3.6.1.2.1
          MIB ......................... mib-2
          Type ........................ include
          Row Status .................. active
        OID ........................... 1.3.6.1.2.1.6
          MIB ......................... tcp
          Type ........................ exclude
          Row Status .................. active
        OID ........................... 1.3.6.1.2.1.7
          MIB ......................... udp
          Type ........................ exclude
          Row Status .................. active

表 1
View Name | ビュー名
OID | ビューに含まれる（Type=include）または含まれない（Type=exclude）MIBノードのOID（Object Identifier）
MIB | OIDで示されるMIBノードの名前。OIDに該当するノード名がシステムに定義されている場合のみ表示される
Type | OIDで示されるMIBノードがビューに含まれているかどうか。includeなら含まれ、excludeなら含まれない
Row Status | ビューの状態。active、not in service、not readyのいずれか

備考・注意事項

ビュー内のエントリーはOIDの辞書順にソートされて表示される。

関連コマンド

ADD SNMP VIEW
DELETE SNMP VIEW

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P