[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PORTAUTH COUNTER

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`SHOW PORTAUTH[=8021X] COUNTER PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートの802.1X統計カウンターを表示する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。本コマンドでは8021X（802.1X認証）のみ有効。省略時は8021Xと見なされるため、特に指定する必要はない。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

入力・出力・画面例

    Manager > show portauth counter port=5
    802.1X Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
      port5
      PAE Type.................... Authenticator
        Last EAPOL Frame Version.... 1
        Last EAPOL Frame Source..... 00-00-e2-59-56-48

        Receive                              Transmit
           EAPOL Frames...............    32    EAPOL Frames...............   122
           EAPOL Start Frames.........     0    EAP Req/Id Frames..........    70
           EAPOL Logoff Frames........     0    EAP Request Frames.........     3
           EAP Resp/Id Frames.........    29
           EAP Response Frames........     3
           EAP Length Error Frames....     0
           Invalid EAPOL Frames.......     0

    Manager > show portauth counter port=7
    802.1X Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
      port7
      PAE Type.................... Both

      Authenticator - Attached Supplicant(s)
        Last EAPOL Frame Source..... 00-00-f4-95-30-6a

        MAC Address.................... 00-00-e2-59-56-48
        Last EAPOL Frame Version....... 1

           Receive                              Transmit
              EAPOL Frames...............     3    EAPOL Frames...............     3
              EAPOL Start Frames.........     0    EAP Req/Id Frames..........     1
              EAPOL Logoff Frames........     0    EAP Request Frames.........     1
              EAP Resp/Id Frames.........     2
              EAP Response Frames........     1
              EAP Length Error Frames....     0
              Invalid EAPOL Frames.......     0

        MAC Address.................... 00-00-f4-95-30-6a
        Last EAPOL Frame Version....... 1

           Receive                              Transmit
              EAPOL Frames...............     3    EAPOL Frames...............     3
              EAPOL Start Frames.........     0    EAP Req/Id Frames..........     1
              EAPOL Logoff Frames........     0    EAP Request Frames.........     1
              EAP Resp/Id Frames.........     2
              EAP Response Frames........     1
              EAP Length Error Frames....     0
              Invalid EAPOL Frames.......     0

      Supplicant
        Last EAPOL Frame Version.... 0
        Last EAPOL Frame Source..... ff-ff-ff-ff-ff-ff

        Receive                              Transmit
           EAPOL Frames...............     0    EAPOL Frames...............     3
           EAP Req/Id Frames..........     0    EAPOL Start Frames.........     3
           EAP Request Frames.........     0    EAPOL Logoff Frames........     0
           Invalid EAPOL Frames.......     0    EAP Resp/Id Frames.........     0
           EAP Length Error Frames....     0    EAP Response Frames........     0

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
PAE Type | 802.1X認証におけるスイッチポートの役割。Authenticator、Supplicant、Bothのいずれか
Authenticatorとしての設定
Last EAPOL Frame Version | 最後に受信したEAPOLパケットのバージョン
MAC Address | 本ポートに接続されているSupplicantのMACアドレス
Last EAPOL Frame Source | 最後に受信したEAPOLパケットの送信元MACアドレス
EAPOL Frames(Receive) | EAPOLパケットの受信総数
EAPOL Start Frames(Receive) | EAPOL-Startパケットの受信数
EAPOL Logoff Frames(Receive) | EAPOL-Logoffパケットの受信数
EAP Resp/Id Frames(Receive) | EAP-Response/Identityパケットの受信数
EAP Response Frames(Receive) | EAP-Responseパケットの受信数
EAP Length Error Frames(Receive) | 受信したEAPパケットのうち、Lengthフィールドにエラーがあったものの数
Invalid EAPOL Frames(Receive) | 受信したEAPOLパケットのうち、Typeフィールドにエラーがあったものの数
EAPOL Frames(Transmit) | EAPOLパケットの送信総数
EAP Req/Id Frames(Transmit) | EAPOL-Request/Identityパケットの送信数
EAP Request Frames(Transmit) | EAP-Requestパケットの送信数
Supplicantとしての設定
EAPOL Frames(Receive) | EAPOLパケットの受信数
EAP Req/Id Frames(Receive) | EAPOL-Request/Identityパケットの受信数
EAP Request Frames(Receive) | EAP-Requestパケットの受信数
Invalid EAPOL Frames(Receive) | 受信したEAPOLパケットのうち、Typeフィールドにエラーがあったものの数
EAP Length Error Frames(Receive) | 受信したEAPパケットのうち、Lengthフィールドにエラーがあったものの数
EAPOL Frames(Transmit) | EAPOLパケットの送信総数
EAPOL Start Frames(Transmit) | EAPOL-Startパケットの送信数
EAPOL Logoff Frames(Transmit) | EAPOL-Logoffパケット送信数
EAP Resp/Id Frames(Transmit) | EAP-Response/Identityパケットの送信数
EAP Response Frames(Transmit) | EAP-Responseパケットの送信数

関連コマンド

ACTIVATE PORTAUTH PORT REAUTHENTICATE
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMAC
SHOW PORTAUTH
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH TIMER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P