[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 FILTER

カテゴリー：IPv6 / IPv6フィルター
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SET IPV6 FILTER=filter-id ENTRY=entry-id [SOURCE=ip6add/plen] [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] [SPORT={port-name|[port]:[port]|ANY}] [DESTINATION=ip6add/plen] [DPORT={port-name|[port]:[port]|ANY}] [ICMPCODE={icmp-code-name|icmp-code-id|ANY}] [ICMPTYPE={icmp-type-name|icmp-type-id|ANY}] [LOG={4..1950|DUMP|HEADER|NONE}] [OPTIONS={YES|NO}] [PROTOCOL={protocol|ANY|ICMP|OSPF|TCP|UDP}] [SESSION={ANY|ESTABLISHED|START}] [SIZE={size|ANY}]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
entry-id: エントリー番号（1〜4294967294）
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
port-name: サービス名
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
icmp-code-name: ICMPコード名
icmp-code-id: ICMPコード番号（0〜65535）
icmp-type-name: ICMPメッセージ名
icmp-type-id: ICMPメッセージ番号（0〜65535）
protocol: IPv6プロトコル番号（0〜65535）
size: データグラム長

IPv6フィルターエントリーの設定を変更する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（0〜99）。100〜299も入力できるが使用できないので注意。

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IPV6 FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。

ACTION: マッチしたパケットに対する処理。INCLUDEはパケットを通過させる。EXCLUDEはパケットを破棄する。

SOURCE: 始点IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する。必須パラメーター。

SPORT: 始点TCP/UDPポートあるいは定義済みのサービス名。ポート指定時はPROTOCOLにTCPかUDPを指定する必要がある。low:highの形式でlow〜highの範囲指定も可能。「low:」はlow〜65535の意味、「:high」は0〜highの意味になる。デフォルトはANY

DESTINATION: 終点IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する。省略時はすべての終点アドレスにマッチする

DPORT: 終点TCP/UDPポートあるいは定義済みのサービス名。ポート指定時はPROTOCOLにTCPかUDPを指定する必要がある。low:highの形式でlow〜highの範囲指定も可能。「low:」はlow〜65535の意味、「:high」は0〜highの意味になる。デフォルトはANY

ICMPCODE: ICMPv6コード番号または定義済みのコード名。PROTOCOL=ICMPの場合のみ有効

ICMPTYPE: ICMPv6メッセージ番号または定義済みのメッセージ名。PROTOCOL=ICMPの場合のみ有効

LOG: フィルタールールにマッチしたパケットの情報をログに記録するかどうか。記録する場合はどの情報を記録するかも指定する。デフォルトのNONEは、ログに記録しないことを意味する。4〜1950の数値を指定した場合は、フィルター番号、ルール番号、IPヘッダー情報（IPアドレス、プロトコル、ポート番号、サイズ）が「IPFIL/PASS」（INCLUDEアクションの場合）または「IPFIL/FAIL」（EXCLUDEアクションの場合）タイプのメッセージとして記録される。これに加え、「IPFIL/DUMP」タイプのメッセージとして、TCP、UDP、ICMPの場合、データ部分の先頭4〜1600バイトが、その他プロトコルの場合はIPデータの先頭4〜1600バイトが記録される。DUMPはLOG=40と同じ動作となる。HEADERを指定した場合は、フィルター番号、ルール番号、IPヘッダー情報のみが記録される。

OPTIONS: オプションヘッダー（Hop-by-Hop Options HeaderまたはDestination Options Header）が含まれているかどうか。YESを指定した場合は、オプションヘッダーを含むパケットだけにマッチする。デフォルトはNO。

PROTOCOL: IPv6プロトコル番号（IPv4と同じ）または定義済みのプロトコル名を指定する。DPORT、SPORTを指定するときは、TCP、UDP、ANYのいずれかを指定する必要がある。また、ICMPCODE、ICMPTYPE指定時は、ICMPを指定する。

SESSION: TCPのセッション制御情報。ANYはすべてのTCPパケット、STARTは接続開始パケット（SYN=1、ACK=0）、ESTABLISHEDは接続済みパケット（ACK=1）を意味する。

SIZE: データグラムサイズ。payload length <= sizeのときにマッチする。デフォルトはANY。

関連コマンド

ADD IPV6 FILTER
DELETE IPV6 FILTER
SHOW IPV6 FILTER

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option
RFC2894, Router Renumbering for IPv6

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P