[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP UDP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP UDP`

UDPリスニングポートの状態を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip udp

       Local port     Local address     Remote port     Process
    --------------------------------------------------------------
         514          0.0.0.0             514           SYSLOG
        5023          0.0.0.0            5023           SRLP LOG
        5024          0.0.0.0            5024           NETM LOG
           2          0.0.0.0               2           UDP FWD
         520          192.168.1.1           0           RIP
    --------------------------------------------------------------

表 1
Local port | ローカル側UDPポート
Local address | ローカル側IPアドレス
Remote port | リモート側UDPポート
Process | ローカル側UDPポートをリッスンしているプロセス

関連コマンド

SHOW IP COUNTER
SHOW TCP

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P