[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LOG COUNTER

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SHOW LOG COUNTER`

ログ機能の診断カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show log counter
    Log Counters

      Idle loop passes .................................        355
      Transmit passes ..................................         11

      Messages Generated ...............................        103

      Messages Received (Syslog) .......................          0
      Messages Received (Old protocol) .................          0
      Messages Received (New protocol, SRLP) ...........          0

      Messages Rejected (Syslog) .......................          0
      Messages Rejected (Old protocol) .................          0
      Messages Rejected (New protocol, SRLP) ...........          0
      Messages Rejected (Module disabled) ..............          0
      Messages Rejected (Generation disabled) ..........          0
      Messages Rejected (Reception disabled) ...........          0
      Messages Rejected (Bad parameters) ...............          0

      Messages with invalid time .......................          0

      Messages Transmitted (Syslog) ....................         26
      Messages Transmitted (New protocol, SRLP) ........         10

      Messages Retransmitted (New protocol, SRLP) ......          7
      ACKs Sent (New protocol) .........................          0
      ACKs Sent (Old protocol) .........................          0
      ACKs Received (New protocol, SRLP) ...............          6

      Message transmissions failed (New protocol, SRLP)           0

      Messages processed via OD PE ................         17  (NVS)
      Messages processed via OD TE ................         17  (Memory)

表 1
Idle loop passes | アイドルループからログメッセージハンドラープロセスが起動された回数
Transmit passes | ログメッセージ送信プロセス起動回数
Messages Generated | 生成ログメッセージ数
Messages Received (Syslog) | syslogにより受信したログメッセージ数
Messages Received (Old protocol) | Net Manage Message Protocolにより受信したログメッセージ数
Messages Received (New protocol, SRLP) | SRLP（Secure Router Log Protocol）により受信したログメッセージ数
Messages Rejected (Syslog) | syslogメッセージのうち受信を拒否した数
Messages Rejected (Old protocol) | Net Manage Message Protocolメッセージのうち受信を拒否した数
Messages Rejected (New protocol, SRLP) | SRLP（Secure Router Log Protocol）メッセージのうち受信を拒否した数
Messages Rejected (Module disabled) | 受信したログメッセージのうち、ログ機能が無効状態だったために破棄されたものの数
Messages Rejected (Generation disabled) | ソフトウェアモジュールからのログメッセージのうち、ログメッセージの生成が無効状態だったため破棄されたものの数
Messages Rejected (Reception disabled) | 受信したログメッセージのうち、ログ受信が無効状態だったために破棄されたものの数
Messages Rejected (Bad parameters) | 受信したログメッセージのうち、無効なパラメーターを含んでいたために破棄されたものの数
Messages with invalid time | タイムスタンプが無効だったメッセージの数
Messages Transmitted (Syslog) | syslogで送信したログメッセージの数
Messages Transmitted (New protocol, SRLP) | SRLPで送信したログメッセージの数
Messages Retransmitted (New protocol, SRLP) | SRLPで再送信したログメッセージの数
ACKs Sent (New protocol) | SRLPで受信したログメッセージに対する確認応答（ACK）送信数
ACKs Sent (Old protocol) | Net Manage Message Protocolで受信したログメッセージに対する確認応答（ACK）送信数
ACKs Received (New protocol, SRLP) | SRLPで送信したログメッセージに対する確認応答（ACK）受信数。
Message transmissions failed | SRLPでのログメッセージ送信に失敗した回数
Messages processed via OD n | 該当するログ出力定義によって処理されたメッセージ数。メッセージのあとのかっこ内は出力先（DESTINATION）。

関連コマンド

SHOW LOG
SHOW LOG OUTPUT
SHOW LOG QUEUE
SHOW LOG STATUS

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P