[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`DESTROY IPV6 INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6インターフェースを削除する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
CREATE IPV6 INTERFACE
DELETE IPV6 INTERFACE
SET IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P