[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET TELNET

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SET TELNET [TERMTYPE=string] [INSERTNULL={ON|OFF}] [LISTENPORT=port] [MAXSESSIONS=0..30] [IDLETIMEOUT=0.4294967295]`

string: 文字列（1〜31文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
port: TCPポート番号（1〜65535）

Telnetクライアント、Telnetサーバー機能の設定を変更する。

パラメーター

TERMTYPE: Telnetサーバーへの接続時に送信する端末タイプ文字列。デフォルトではUNKNOWNが送られる。

INSERTNULL: CRのあとにヌル文字を挿入するかどうか。デフォルトはOFF。

LISTENPORT: TelnetサーバーのリスニングTCPポート。デフォルトは23

MAXSESSIONS: 同時確立可能なTelnetセッションの最大数。セッション数が最大に達すると、それ以降のセッション確立要求は拒否される。0を指定するとTelnet接続が不可となる。なお、コマンド入力時点で確立されているセッション数（SHOW TELNETコマンドの「Telnet Current Sessions」欄）よりも小さい値に設定することはできない。デフォルトは30。

IDLETIMEOUT: Telnetセッションのアイドル時タイムアウト（秒）。Telnetセッション確立後、IDELTIMEOUT秒データの受信がない場合は該当セッションを切断する。0はタイマーを使用しない（自動切断しない）の意味。このタイマーは、Telnetセッションの確立時（つまりログイン前）からカウントされることに注意。なお、本パラメーターの値を変更すると、確立中のセッションのアイドルタイマーはいったんリセットされ、その後新しいタイマー値が使用される。デフォルトは0。

関連コマンド

ENABLE TELNET SERVER
SHOW TELNET
TELNET

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P