[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SET IPV6 INTERFACE=vlan-if IPADDRESS=ip6add/plen [PUBLISH={YES|NO}] [PREFERRED={seconds|INFINITE}] [VALID={seconds|INFINITE}] [FILTER=0..99|NONE]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）
seconds: 時間（1〜4294967295秒）

IPv6インターフェースの設定、あるいは、IPv6インターフェースに割り当てたアドレスの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

IPADDRESS: IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::1/64）。このパラメーターは、アドレスの有効期限を変更したいとき（PREFERREDかVALIDパラメーターを指定するとき）に指定する

PUBLISH: IPADDRESSで指定したアドレスのプレフィックスを、ルーター通知（RA）に含めるかどうか

PREFERRED: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。VALIDパラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。

VALID: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの最終有効時間（秒）。有限な値を指定した場合で、なおかつ、ADD IPV6 INTERFACEコマンドのDECREMENTパラメーターにYESを指定した場合、最終有効時間を過ぎるとこのアドレスは消去される（ランタイムメモリーからも該当する設定コマンドが削除される）。少なくともPREFERREDパラメーターの値と同じか、それ以上に設定しなくてはならない。

FILTER: このインターフェースで受信したIPv6パケットに適用するトラフィックフィルターの番号

例

``■ VLAN orangeに設定したIPv6アドレス「3ffe:b80:3c:20::1/64」のプレフィックス（3ffe:b80:3c:20::/64）をRAに含めるよう設定する。
`SET IPV6 INTERFACE=vlan-orange IP=3ffe:b80:3c:20::1/64 PUBLISH=YES`

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
CREATE IPV6 INTERFACE
DELETE IPV6 INTERFACE
DESTROY IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P