[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 ROUTE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`DELETE IPV6 ROUTE=ip6add/plen INTERFACE=vlan-if NEXTHOP=ip6add`

ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

IPv6ルーティングテーブルから経路エントリーを削除する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::/64）。デフォルトルートの場合は0:0:0:0:0:0:0:0/0（「::/0」と省略可）を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPv6インターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPv6アドレス

例

``■ 2001:1000:2000::/48へのスタティック経路を削除する。
`DELETE IPV6 ROUTE=2001:1000:2000::/48 INT=vlan-orange next=3ffe:b80:3c:20:290:99ff:fe42:1111
` ■ デフォルトルートを削除する。
`DELETE IPV6 ROUTE=::/0 INT=vlan-white NEXT=3ffe:b80:3c:10::2`

関連コマンド

ADD IPV6 ROUTE
SHOW IPV6 ROUTE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P