[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FIREWALL ARP

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-02 が必要

`SHOW FIREWALL ARP [POLICY=policy]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）を使用可能）

ファイアウォールNAT用IPアドレスのうち、本製品がARP応答すべきアドレスの一覧を表示する。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

入力・出力・画面例

    Manager > show firewall arp

    IP                ARP Interfaces  NAT Type  Int        Gbl Int    Rule
    (range)           Policy
    --------------------------------------------------------------------------------
    10.10.10.2        Public          Int based vlan10     vlan20     -
                      net
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP (range) | 本製品がARP応答すべきNAT用アドレス
ARP Interfaces | 本ポリシーに所属しているインターフェースのうち、該当アドレスへのARPに応答すべきインターフェース。Public（Gbl Int欄に表示されているPUBLICインターフェース）、All Public（すべてのPUBLICインターフェース）、Private（Int欄に表示されているPRIVATEインターフェース）、All Private（すべてのPRIVATEインターフェース）のいずれか
NAT Type | NATの種類。Int Based（インターフェースNAT）、Rule（ルールNAT）のいずれか
Int | NAT設定におけるPRIVATEインターフェース。ルールNATの場合は、NATルールを適用したインターフェースを示す。「-」は、NATルールがPUBLICインターフェースに適用されていることを示す
Gbl Int | NAT設定におけるPUBLICインターフェース。ルールNATの場合は、NATルールを適用したインターフェースを示す。「-」は、NATルールがPRIVATEインターフェースに適用されていることを示す
Rule | ルールNATのルール番号
Policy | ファイアウォールポリシー名

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY NAT
ADD FIREWALL POLICY RULE
SHOW FIREWALL POLICY

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P