[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX ROUTE

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX ROUTE`

IPXルーティングテーブルの内容を表示する。無効状態のインターフェース上にある経路はホップ数が16（到達不可）となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx route

    IPX routes
    Network   Nexthop                 Circuit      Hops   Cost      Uptime  Type
    ------------------------------------------------------------------------------
    00000020  Local                     2 (vlan20)   1       1         301  Local
    33d10b85  7d5456aa:009027926322     1 (vlan10)   2       3         340  RIP
    7d5456aa  Local                     1 (vlan10)   1       1         340  Local
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Network | 宛先ネットワーク番号
Nexthop | ネクストホップルーターのIPXアドレス
Circuit | 本経路宛のパケットを送出するIPXインターフェース番号
Hops | ホップ数
Cost | 宛先までの到達時間（単位はチック。1チック=1/18秒）
Uptime | 経路エントリーの年齢（秒）
Type | エントリータイプ。Static（スタティック経路）、RIP（RIP経路）、Local（ダイレクト経路）

関連コマンド

ADD IPX ROUTE
DELETE IPX ROUTE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P