[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX CACHE

カテゴリー：IPX / 一般コマンド
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX CACHE`

IPXルートキャッシュの内容を表示する。
ルートキャッシュは、ルーティング処理を高速化するために、IPXのセッション（始点IPXアドレスと終点IPXアドレス）を記録するもの。
キャッシュの内容は5分ごとにクリアされる。また、ルーティングテーブルやフィルター設定の変更時にもクリアされる。
表示される内容は、2つのステーションのフルIPXアドレス（ネットワーク番号:ステーション番号:ソケット番号）および該当エントリーのキャッシュヒット数。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx cache

    IPX routing cache

      00000020:0090991ee00a:4004  33d10b85:000000000001:4002  1
      00000020:0090991ee00a:4004  33d10b85:000000000001:0451  279

関連コマンド

SHOW IPX ROUTE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P