[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`ADD IP MVR VLAN=1..4094 GROUPADDRESS=ipadd[-ipadd]`

ipadd: IPアドレス

マルチキャストVLANに、配信対象のグループアドレスを追加する。

パラメーター

VLAN: マルチキャストVLANの識別子。CREATE IP MVRコマンドのVLANパラメーターで指定した値を指定する。

GROUPADDRESS: 配信対象のマルチキャストグループアドレス。ハイフン区切りで範囲指定が可能。マルチキャストVLANが扱うことのできるグループはシステム全体で256個まで。

例

``■ マルチキャストVLAN「1」の配信対象グループアドレスに、239.100.100.1〜239.100.100.5を追加する。
`ADD IP MVR VLAN=1 GROUPADDRESS=239.100.100.1-239.100.100.5`

備考・注意事項

配信対象グループとして、制御用マルチキャストアドレス224.0.0.xを指定しないこと。

関連コマンド

CREATE IP MVR
DELETE IP MVR
SHOW IP MVR
SHOW IP MVR COUNTER

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P