[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH COUNTER

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SHOW SWITCH COUNTER`

スイッチングモジュールの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch counter

     Switch Counters
    ---------------------------------------------------------------------------
    Switch instance:        0

    Packet DMA counters:

      Receive:                               Transmit:
    Packets                      71202     Packets                      71196
    Discards                         0     Discards                         2
    TooFewBuffers                    0     Aborts                           0
    DescriptorsExhausteds            0     DescriptorAreaFilleds            0
    QueueLength                      0     QueueLength                     12

      PCI bus counters:
    ParityErrors                     0     ErrorChannel                     0
    FatalErrors                      0     ErrorResets                      0

      General counters:
    Resets                           0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Packet DMA countersセクション | DMAに関するカウンターが表示される
Receiveサブセクション | 受信パケットに関する統計が表示される
Packets | スイッチチップからCPUに渡されたパケットの数
Discards | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、受信キューが4096を超えたか、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回った、あるいは、パケットにデータが含まれていなかったために破棄されたものの数
TooFewBuffers | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回ったために破棄されたものの数
DescriptorsExhausteds | 受信バッファーディスクリプターの枯渇により、スイッチチップからバッファーへのDMA転送に失敗した回数
QueueLength | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、CPUによる処理を待っているものの数
Transmitサブセクション | 送信パケットに関する統計が表示される
Packets | CPUからスイッチチップに渡されたパケットの数
Discards | エラーによるDMAプロセスのリセットが原因で、送信されずに破棄されたパケットの数
Aborts | 時間がかかりすぎたために送信を中断されたパケットの数
DescriptorAreaFilleds | CPUからスイッチチップに大量のパケットが転送されたか、PCIバスの使用率が高くなりDMA転送が遅くなったことが原因で、送信ディスクリプター領域がいっぱいになった回数
QueueLength | 送信キューに格納されているパケットの数
PCI bus countersセクション | PCIバスに関するカウンターが表示される
ParityErrors | PCIバス上のデータ転送におけるパリティーエラーの発生回数（スイッチチップが報告したもの）
FatalErrors | PCIバス上のデータ転送における致命的エラーの発生回数（スイッチチップが報告したもの）
ErrorChannel | データ転送中にエラーが発生したDMAチャンネル
ErrorResets | 未サポート
General countersセクション | 一般的なカウンターが表示される。
Resets | エラーによるDMAチャンネルのリセット回数

関連コマンド

RESET SWITCH
SHOW SWITCH

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P