[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP IGMP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ENABLE IP IGMP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したVLANインターフェースでIGMPを有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P