[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# IP/概要・基本設定

      - IPホストとしての基本設定
      - IPルーターとしての基本設定
      - デバッグ用コマンド

IP（Internet Protocol）の基本設定について説明します。

IPホストとしての基本設定

本製品はご購入時の状態で、レイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。単なるスイッチとして使うだけなら、設置・配線後電源を入れるだけで特に設定は必要ありません。
ただし、その場合でもネットワーク経由でTelnetログインしたり、SNMPによる管理をしたりしたいときは、本製品にIPアドレスを割り当てる必要があります。以下、そのための基本設定について説明します。

1. コンソールターミナルからログインします。
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLAN defaultにIPアドレスを設定します。ご購入時の状態ではすべてのポートがVLAN defaultに所属しています。

   `ADD IP INT=vlan-default IP=192.168.10.5 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. 別サブネットからもアクセスしたい場合は経路の設定も必要になります。デフォルトルートを設定するには次のようにします。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-default NEXTHOP=192.168.10.1 ↓`
5. 以上で設定は完了です。次回起動時にも同じ設定が有効になるよう、設定をファイルに保存し、起動スクリプトに指定します。

   `CREATE CONFIG=basic.cfg ↓
   SET CONFIG=basic.cfg ↓
   `

■ IPモジュールの全般的な情報はSHOW IPコマンドで確認します。
■ インターフェースに割り当てられたIPアドレスの情報はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認します。
■ 経路情報はSHOW IP ROUTEコマンドで確認します。

IPルーターとしての基本設定

IPルーティング機能を利用するには、少なくとも2つのIPインターフェースが必要です。そのためには、複数のVLANを作成してポートを割り振る必要があります。詳細については「スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

1. VLANを作成します。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   `
2. VLANにポートを割り当てます。

   `ADD VLAN=white PORT=1-4 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=5-8 ↓
   `
3. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
4. 各VLAN（VLANインターフェース）にIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `

設定は以上です。IPインターフェースを複数作成した時点でVLAN間のIPルーティングが有効になります。
■ 外部への経路はADD IP ROUTEコマンドで追加します。たとえば、VLAN orange側にサブネット192.168.30.0/24への経路が存在する場合は次のように設定します。

`ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan-orange NEXTHOP=192.168.20.254 ↓`

■ デフォルトルートを設定するには、ROUTE、MASKパラメーターに0.0.0.0を指定します（この場合MASKは省略可能です）。INTERFACEパラメーターにはデフォルトゲートウェイ（ルーター）のあるVLANを、NEXTHOPにはデフォルトゲートウェイのIPアドレスを指定します。たとえば、VLAN white側にデフォルトゲートウェイ192.168.10.32がある場合は次のように設定します。

`ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

■ IPモジュールの全般的な情報はSHOW IPコマンドで確認します。
■ インターフェースに割り当てられたIPアドレスの情報はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認します。
■ 経路情報はSHOW IP ROUTEコマンドで確認します。

デバッグ用コマンド

IPのデバッグ用には、以下のコマンドが用意されています。

- PINGコマンド：指定したIPホストに到達できるかどうかを調べます。

      Manager > ping 172.16.28.32

      Echo reply 1 from 172.16.28.32 time delay 8 ms

      Echo reply 2 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

      Echo reply 3 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

      Echo reply 4 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

      Echo reply 5 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

- TRACEコマンド（Traceroute）：指定したIPホストまでの経路（経由するルーター）を調べます。

      Manager > trace 172.16.60.32

      Trace from 172.16.28.160 to 172.16.60.32, 1-30 hops
       0. 172.16.28.1          2      2      3 (ms)
       1. 172.16.31.32         5      6      7 (ms)
       2. 172.16.16.1          8      8      8 (ms)
       3. 172.16.48.254        7      7      8 (ms)
       4. 172.16.60.32         7      8      9 (ms)
      ***
      Target reached

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P