[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD PIM INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ADD PIM INTERFACE=vlan-if [MODE={SPARSE|DENSE}] [DRPRIORITY=0..4294967295] [ELECTBY={DRPRIORITY|IPADDRESS}] [HELLOINTERVAL={10..15000|DEFAULT|65535}]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したIPインターフェースでPIM-SM（Protocol Independent Multicast - Sparse Mode）またはPIM-DM（Protocol Independent Multicast - Dense Mode）を有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

MODE: PIMの動作モード。グループメンバーが散在しているWAN環境向けのSPARSEモード（PIM-SM）と、メンバーが密集しており広い帯域が利用可能なLAN環境向けのDENSEモード（PIM-DM）から選択する。デフォルトはSPARSE。

DRPRIORITY: （PIM-SMのみ）DR優先度。LAN上に複数のPIM-SMルーターが存在する場合に、該当LANの代表ルーター（DR = Designated Router）を決定するために用いられる。値が大きいほど優先度が高く、DRになる可能性が高くなる。デフォルトは1。

ELECTBY: （PIM-SMのみ）代表ルーターの決定方式。DRPRIORITY（DR優先度で決定）を指定した場合、このインターフェースから送出するHelloメッセージにDR優先度（PRIORITYパラメーターの値）を含める。IPADDRESS（IPアドレスで決定）を指定した場合は、HelloメッセージにDR優先度を含めない。デフォルトはDRPRIORITY。

HELLOINTERVAL: Helloメッセージの送信間隔（秒）（Hello Timer）。65535を指定した場合は、HelloメッセージのHoldtimeフィールドにも65535（タイムアウトしない）がセットされる。デフォルトは30秒。

例

``■ VLAN whiteでPIM-DMを有効にする。
`ADD PIM INT=vlan-white MODE=DENSE`

備考・注意事項

DR優先度による代表ルーター決定は、同一LAN上のすべてのPIM-SMルーターがHelloメッセージにDR優先度を含めているときだけ行われる。1台でもDR優先度を送信しないルーターが存在する場合は、ELECTBY=DRPRIORITYを指定していたとしても、IPアドレスによって代表ルーターが決定される。

関連コマンド

DELETE PIM INTERFACE
ENABLE PIM
RESET PIM INTERFACE
SET PIM INTERFACE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P