[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP ADVERTISE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`ENABLE IP ADVERTISE`

ICMPルーター通知を有効にする。デフォルトは無効。
実際にアドレスを通知するためには、本コマンドに加え、個々のインターフェースでもICMPルーター通知を有効にする必要がある。これには、ADD IP ADVERTISE INTERFACEコマンドを使う。

関連コマンド

ADD IP ADVERTISE INTERFACE
ADD IP INTERFACE
SHOW IP ADVERTISE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC1256, ICMP Router Discovery Messages

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P