[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP RANGE

カテゴリー：DHCPサーバー / DHCPレンジ（提供アドレス）

`SHOW DHCP RANGE[=range]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPレンジの情報を表示する。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp range

    DHCP Ranges

    Name: myip
      Policy ..................... mynet
      Probe Type ................. ICMP
      Start Address .............. 192.168.10.240
      End Address ................ 192.168.10.249
      Reclaim status ............. Stopped
      Used Address(es) ........... 192.168.10.240  192.168.10.241
      Free Address(es) ........... 192.168.10.242  192.168.10.243  192.168.10.244
                                   192.168.10.245  192.168.10.246  192.168.10.247
                                   192.168.10.248  192.168.10.249
      Reclaiming Address(es) ..... none
      In DHCP Messages ........... 268
      In Discover Messages ....... 2
      In Request Messages ........ 267
      In Decline Messages ........ 0
      In Release Messages ........ 0
      Out DHCP Messages .......... 268
      Out Offer Messages ......... 2
      Out Ack Messages ........... 267
      Out Nak Messages ........... 0
      In BOOTP Messages .......... 0
      Out BOOTP Messages ......... 0

    Client Information:
      Addresses In Range ......... 10
      Addresses Allocated ........ 2
      Percentage Allocated........ 20
      Logging Status ............. ENABLED

    SNMP Threshold Information:
      Status ..................... ENABLED
      Upper Limit........ ........ 80
      Lower Limit................. 75
      SNMP MIB Trap Status........ LOWERED

表 1
Name | DHCPレンジ名
Policy | DHCPポリシー名
Probe Type | IPアドレスの使用状況確認方法。ICMPかARP
Start Address | 割り当てIPレンジの先頭アドレス
End Address | 割り当てIPレンジの最終アドレス
Reclaim status | IPアドレスを回収中かどうか。In progress（回収中）、Stopped（停止）、Deferred（回収対象アドレスへの経路が存在しない。この場合は次のNext reclaim in欄が表示される）
Next reclaim in | IPアドレスの回収を再試行するまでの待機時間。Reclaim statusがDeferredの場合のみ表示される
Used Address(es) | 割り当て済みIPアドレス一覧
Free Address(es) | 未使用のIPアドレス一覧
Reclaiming Address(es) | 回収中のIPアドレス一覧
In DHCP Messages | 本レンジに対するDHCPメッセージ受信数
In Discover Messages | 本レンジに関するDHCP discoverメッセージ受信数
In Request Messages | 本レンジに関するDHCP requestメッセージ受信数
In Decline Messages | 本レンジに関するDHCP declineメッセージ受信数
In Release Messages | 本レンジに関するDHCP releaseメッセージ受信数
Out DHCP Messages | 本レンジに関するDHCPメッセージ送信数
Out Offer Messages | 本レンジに関するDHCP offerメッセージ送信数
Out Ack Messages | 本レンジに関するDHCP acknowledgement（ACK）メッセージ送信数
Out Nak Messages | 本レンジに関するDHCP negative acknowledgement（NACK）メッセージ送信数
In BOOTP Messages | 本レンジに関するBOOTPメッセージ受信数
Out BOOTP Messages | 本レンジに関するBOOTPメッセージ送信数
Client Informationセクション
Addresses In Range | 本レンジのIPアドレス数
Addresses Allocated | 割り当て済みIPアドレス数
Percentage Allocated | 本レンジのIPアドレス使用率（%）
Logging Status | 本レンジのIPアドレス割り当て時にログを出力するかどうか
SNMP Threshold Informationセクション
Status | 本レンジのIPアドレス使用率監視機能の有効・無効
Upper Limit | IPアドレス使用率の超過監視しきい値（%）
Lower Limit | IPアドレス使用率の超過解除しきい値（%）
SNMP MIB Trap Status | 本レンジのIPアドレス使用率の状態。RAISED（超過）、LOWERED（平常）

関連コマンド

SHOW DHCP
SHOW DHCP CLIENT
SHOW DHCP POLICY

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P