[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`DESTROY IP MVR VLAN=1..4094`

マルチキャストVLANを削除する。

パラメーター

VLAN: マルチキャストVLANの識別子。CREATE IP MVRコマンドのVLANパラメーターで指定した値を指定する。

例

``■ マルチキャストVLAN「1」を削除する。
`DESTROY IP MVR VLAN=1`

関連コマンド

CREATE IP MVR
SET IP MVR
SHOW IP MVR
SHOW IP MVR COUNTER

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P