[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# スイッチング/LACP（IEEE 802.3ad）

      - 基本設定
      - 8748SLにおける制限事項

LACP（IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol）は、対向するポート間でネゴシエーションを行い、トランクグループを自動的に設定する機能です。

> Note - LACPでは、トランクグループを「リンクアグリゲーショングループ（LAG）」と呼びますが、本マニュアルでは原則的に「トランクグループ」を使用します。

> Note - トランクグループの手動設定については、「スイッチング」/「ポート」をご覧ください（「ポートトランキング」）。

LACPによって自動設定されたトランクグループは、手動設定したトランクグループと同じように、論理的に1本のポートとして扱われます。また、トランクグループ内のポートに障害が発生しても残りのポートで通信が継続できるため、信頼性の向上にも貢献します。
LACPでは、次の条件をすべて満たすポート群が同一のトランクグループを構成する候補となります。

- 対向機器が同じ（同じ相手と接続されているポート群）
- 所属VLANが同じ（同じVLANに所属しているポート群）
- 通信速度が同じ（同じ通信速度で動作しているポート群）
- ポート鍵が同じ（同じポート鍵が設定されているポート群）

> Note - トランクグループは、すべて同一メディアタイプのポートで構成してください。たとえば、トランクグループ内に1000BASE-SXポートと1000BASE-LXポートを混在させるような構成はサポート対象外です。

作成できるトランクグループの数は最大6、トランクグループの所属ポート数は最大8となります。グループ内のポートは隣接していなくてもかまいません。ただし、同一グループ内に10/100Mポートと1000Mポートを混在させることはできません。
前記の条件を満たすポートが9ポート以上ある場合は、以下の基準にしたがってメンバーポートが8ポート選択されます。

1. ポートプライオリティーがもっとも小さいポート
2. ポートプライオリティーが等しい場合は、ポート番号の小さいポート

選択されなかったポートはスタンバイ状態となり、メンバーポートがリンクダウンしたときに備えて待機します。メンバーポートがリンクダウンしたときはスタンバイ状態のポートが自動的に昇格し、リンクダウンしていた旧メンバーポートが再度リンクアップしたときは、旧メンバーポートがメンバーに復帰します。
なお、以下のポートではLACPを使用できません。これらのポートは、自動的にLACPの管理下から除外されます。

- 手動設定したトランクポート（CREATE SWITCH TRUNKコマンド、ADD SWITCH TRUNKコマンド）
- Half Duplexで動作しているポート

基本設定

■ LACPを使用するには、ENABLE LACPコマンドを実行してLACPモジュールを有効にします（デフォルトは無効）。デフォルトでは、すべてのポートがLACPの管理下に置かれているため、LACPモジュールを有効化すると、前述の条件を満たすポート群がトランクグループに束ねられます。

`ENABLE LACP ↓
`

■ 前述のとおり、デフォルトではすべてのポートでLACPが有効になっていますが、通常は特定のポートでのみLACPを有効化して使います。たとえば、ポート1〜4でのみLACPを有効化するには、DELETE LACP PORTコマンドを使って、それ以外のポートをLACPの管理下から外します。

`DELETE LACP PORT=5-24 ↓
`

あるいは、もう少し直感的な方法として、次のように指定することもできます。

`DELETE LACP PORT=ALL ↓
ADD LACP PORT=1-4 ↓
`

■ 1つのトランクグループで同時に使用できるポート数は最大8ポートですが、より多くのポートでLACPを有効化しておくことにより、冗長性をさらに高めることが可能です。たとえば、ポート1〜10でLACPを有効化するには次のようにします。

`DELETE LACP PORT=ALL ↓
ADD LACP PORT=1-10 ↓
`

このように設定すると、通常時はポート1〜8がメンバーポートに選択され、ポート9、10はスタンバイ状態となります。ここでポート1に障害が発生すると、ポート9がメンバーに選択されます。ポート1が復帰すると、再びポート1がメンバーに選択され、ポート9はスタンバイ状態に戻ります。
■ LACPモジュールの状態は、SHOW LACPコマンドで確認できます。

`SHOW LACP ↓
`

■ LACPの管理下にあるポートの情報は、SHOW LACP PORTコマンドで確認できます。

`SHOW LACP PORT ↓
SHOW LACP PORT=1 ↓
`

■ LACPによって自動生成されたトランクグループの情報は、SHOW LACP TRUNKコマンドで確認できます。また、SHOW SWITCH TRUNKコマンドでも確認できます。

`SHOW LACP TRUNK ↓
SHOW SWITCH TRUNK ↓
`

> Note - LACPの設定は、対向する両方のスイッチで行う必要があります。

> Note - LACPとポート認証は併用できません（LACPによって生成されたトランクポートでは、ポート認証を使用できません）。

■ LACPによって生成されたトランクグループから送信されるパケットの送出ポートは、送信元MACアドレスと宛先MACアドレスの両方に基づいて決定されます。ただし、ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、終点IPアドレスに基づいて決定されます（負荷分散されます）。また、フラッディングパケットは、トランクグループ内で一番最初にリンクが確立されたポートから送出されます。

> Note - ただし、8748SLでは、受信ポートとトランクポートがポートグループ「1〜24」と「25〜48」をまたいだ場合（たとえば、受信ポート（VLAN1とします）がポート47で、トランクポート（VLAN2とします）がポート1〜4の場合）、トランクポートから送信されるパケットの負荷分散が行われません（冗長機能は動作します）。

> Note - ソフトウェアルーティングされたパケットは負荷分散の対象になりません。

8748SLにおける制限事項

8748SLには、LACPの使用に関して、以下に述べる仕様上の制限事項があります。これらの制限は8748SL固有のもので、8724SLにはありません。
■ 8748SLでは、1000Mポートのトランキングができないため、1000MポートではLACPを無効化し、トランクグループが自動構成されないようにしてください。

`DELETE LACP PORT=49-50 ↓
`

■ 8748SLでは、ポートグループ「1〜24」と「25〜48」をまたぐトランキングができないため、ポート1〜24とポート25〜48にそれぞれ異なるポート鍵を設定し、ポートグループをまたぐトランクグループが自動構成されないようにしてください。ポート鍵（のもととなる値）はADD LACP PORTコマンド、SET LACP PORTコマンドのADMINKEYパラメーターで設定します（デフォルト値は1）。

`SET LACP PORT=1-24 ADMINKEY=10 ↓
SET LACP PORT=25-48 ADMINKEY=20 ↓
`

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P