[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH PORT FLOW

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ENABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} FLOW={PAUSE}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSE）を有効にする。デフォルトは有効。

パラメーター

PORT: ポート番号

FLOW: フロー制御方式。PAUSE（802.3x PAUSE。オートネゴシエーションによるFull Duplex接続時）のみサポート。

備考・注意事項

本製品の実装ではPAUSEフレームの受信（受信により送信を一時停止）のみをサポート。本製品がPAUSEフレームを送信することはない。

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT FLOW
SHOW SWITCH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P