[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6

カテゴリー：IPv6 / 一般コマンド
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6`

IPv6モジュールの各種設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6

    IPV6 Module Configuration
    ------------------------------------------------------------------------------

    Module Status .................. Enabled
    IPV6 Packet Forwarding ......... Enabled
    IPV6 RIP ....................... Disabled
    IPV6 Echo Reply ................ Enabled
    Source-Routed Packets .......... Forwarded
    IPV6 MTU Discovery ............. Disabled

    Routing Protocols

    RIP Neighbours ................. 1

    Active Routes:

    Static ......................... 5
    Interface ...................... 2
    Neighbour Discovery............. 0
    RIP ............................ 0
    Other .......................... 0
    -----------------------------------
    Total Number of routes.......... 7

    Discarded routes ............... 0

表 1
Module Status | IPv6モジュールの有効・無効
IPV6 Packet Forwarding | IPv6パケット転送の有効・無効
IPV6 RIP | RIPngの有効・無効
IPV6 Echo Reply | ICMPv6 Echo Requestに応答するかどうか
Source-Routed Packets | ソースルートパケットの処理方法
IPV6 MTU Discovery | 経路MTU探索の有効・無効
RIP Neighbours | RIPngピアの数
Static | スタティック経路数
Interface | インターフェース（ダイレクト）経路数
Neighbour Discovery | 近隣探索プロトコルにより取得した経路数
RIP | RIPng経路数
Other | その他の経路数
Total Number of routes | 合計経路数
Discarded routes | 近隣探索プロトコルにより、よりよい経路が見つかったために破棄された経路の数。スタティック経路は破棄されない

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P