[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP HELPER

カテゴリー：IP / UDPブロードキャストヘルパー

`SHOW IP HELPER [COUNTER]`

UDPブロードキャストパケットの転送先設定を表示する。

パラメーター

COUNTER: 本パラメーター指定時は、UDPブロードキャスト転送機能の統計情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip helper

    IP HELPER Configuration

    Status : Disabled
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface : vlan10
      UDP port : 137
         Destination(s) ...... 172.16.28.5
      UDP port : 138
         Destination(s) ...... 172.16.28.5
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | UDPブロードキャスト転送機能の有効・無効。
Interface | UDPブロードキャストを監視するインターフェース。
UDP port | 転送するUDPパケットの終点ポート番号
Destination | UDPパケットの転送先IPアドレス

表 2：COUNTERオプション
Interface | UDPブロードキャストを監視するインターフェース。
InPackets | 受信したUDPブロードキャストパケット数
InNoDestination | 受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点ポートが転送対象でないため転送しなかったものの数
Port | 転送対象ポート番号
OutPackets | 転送したUDPパケット数

関連コマンド

ADD IP HELPER
DELETE IP HELPER
DISABLE IP HELPER
ENABLE IP HELPER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P