[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW VLAN

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`SHOW VLAN[={vlanname|1..4094|ALL}]`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

VLAN情報を表示する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。省略時およびALLを指定した場合は、すべてのVLANの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show vlan

     VLAN Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ............... default
     Identifier ......... 1
     Status ............. static
     Private VLAN ....... No
     Admin Active ....... No
     Protected .......... No
     Untagged ports ..... 25-26
     Tagged ports ....... None
     Disabled Ports ..... None
     Spanning Tree ...... default
     Trunk ports ........ None
     Mirror port ........ None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     GARP             Spanning tree    802.2     42             -
     -------------------------------------------------------------------

     Name ............... white
     Identifier ......... 10
     Status ............. static
     Private VLAN ....... No
     Admin Active ....... No
     Protected .......... No
     Untagged ports ..... 1-8
     Tagged ports ....... None
     Disabled Ports ..... None
     Spanning Tree ...... default
     Trunk ports ........ None
     Mirror port ........ None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     GARP             Spanning tree    802.2     42             -
     IP               IP               Ethernet  0800           -
     IP               ARP              Ethernet  0806           -
     -------------------------------------------------------------------

     Name ............... orange
     Identifier ......... 20
     Status ............. static
     Private VLAN ....... No
     Admin Active ....... No
     Protected .......... No
     Untagged ports ..... 9-24
     Tagged ports ....... None
     Disabled Ports ..... None
     Spanning Tree ...... default
     Trunk ports ........ None
     Mirror port ........ None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     GARP             Spanning tree    802.2     42             -
     IP               IP               Ethernet  0800           -
     IP               ARP              Ethernet  0806           -
     -------------------------------------------------------------------

    Manager > show vlan=apriv

     VLAN Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ............... apriv
     Identifier ......... 10
     Status ............. static
     Private VLAN ....... Yes
     Admin Active ....... No
     Protected .......... No
     Untagged ports ..... 1-26
     Tagged ports ....... None
     Associations ....... Port only
     Disabled Ports ..... None
     Spanning Tree ...... default
     Trunk ports ........ 25-26
     Mirror port ........ None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     GARP             Spanning tree    802.2     42             -
     -------------------------------------------------------------------
     Private Uplink:
      Uplink ports ...... 25
      Uplink ports ...... 26

     Private Groups:
      Group ports ....... 1-8
      Group ports ....... 9-16
      Group ports ....... 17-24
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | VLAN名
Identifier | VLAN ID
Status | VLANのステータス（staticのみ）
Private VLAN | マルチプルVLAN（Private VLAN）かどうか
Admin Active | 未サポート
Protected | Protected VLAN（所属ポート間のレイヤー2通信が禁止されている）かどうか
Untagged ports | タグなしポート
Tagged ports | タグ付きポート
Disabled Ports | ディセーブル状態のポート
Spanning Tree | 所属先STPドメイン
Trunk ports | トランクポート
Mirror port | ミラーポート
Attached to Bridge | 未サポート
Attachmentsセクション | VLANインターフェースにバインドされている上位プロトコルモジュールの情報が表示される。
Module | バインドされている上位モジュール名
Protocol | 上位モジュールのプロトコル
Format | フレームフォーマット
Discrim | 上記フレームフォーマットに対応したプロトコルID
MAC Address | モジュールが使用するMACアドレス
Uplink ports | アップリンクポート（Private VLAN）
Group ports | プライベートポート（Private VLAN）。グループごとに表示される

関連コマンド

CREATE VLAN
DESTROY VLAN

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P