[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP MVR DEBUG

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`ENABLE IP MVR DEBUG={ALL|JOIN|LEAVE|MARL}`

MVR（Multicast VLAN Registration）モジュールのデバッグオプションを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。JOIN（IGMP Reportメッセージ）、LEAVE（IGMP Leaveメッセージ）、MARL（内部テーブル）、ALL（すべて）から選択する。

入力・出力・画面例

    Manager > ena ip mvr debug=all

    Info (1005003): Operation successful.

    Manager > Timing out port 21 from group 239.100.100.5
    Deleting port 21 from group 239.100.100.5

    Port 20 left Multicast Vlan 1 at group address 239.100.100.5

    Port 20, left the Vlan 1 marl table portmap and utportmap
    Manager > Adding port 7 for group 239.100.100.1

    Manager > Adding port 21 for group 239.100.100.5

    Port 20 joined Multicast Vlan 1 at group address 239.100.100.5

    Port 20, joined the Vlan 1 marl table portmap and utportmap
    Manager > Adding port 7 for group 239.100.100.5

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE IP MVR DEBUG

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P