[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# IPX/概要・基本設定

備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

      - IPXルーターとしての基本設定
      - IPX用Ping

IPX（Internet Packet eXchange）はNovell NetWareが使用するネットワークプロトコルです。本製品はIPXルーターとして動作させることができます。

> Note - IPXパケットのルーティングはソフトウェアによって処理されます。

IPXルーターとしての基本設定

本製品をIPXルーターとして使用するために最低限必要な設定について説明します。ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

スイッチAの設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-24 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=25-48 ↓
   `
2. IPXモジュールを有効にします。

   `ENABLE IPX ↓`
3. VLANインターフェース上にIPXインターフェースを作成します。ENCAPSULATIONにはサーバーが使用しているフレームタイプを指定します。また、IPXネットワーク番号を重複しないように割り振る必要があります。この例では、IPXネットワーク番号とVLAN IDを同じにしています。

   `ADD IPX CIRCUIT=1 INT=vlan-white NETWORK=10 ENCAPSULATION=802.2 ↓
   ADD IPX CIRCUIT=2 INT=vlan-orange NETWORK=20 ENCAPSULATION=802.3 ↓
   `

IPX用Ping

本製品のPINGコマンドは、IPv4だけでなくIPv6、IPXにも対応しています。IPXステーションにPingを打つには次のようにします。

`PING 33d10b85:1 ↓`

    Manager > ping 33d10b85:1

    Echo reply 1 from 33d10b85:000000000001 time delay 0 ms

    Echo reply 2 from 33d10b85:000000000001 time delay 0 ms

    Echo reply 3 from 33d10b85:000000000001 time delay 0 ms

    Echo reply 4 from 33d10b85:000000000001 time delay 0 ms

    Echo reply 5 from 33d10b85:000000000001 time delay 0 ms

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P