[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET SYSTEM NAME

カテゴリー：運用・管理 / システム

`SET SYSTEM NAME=string`

string: 文字列（1〜245文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] > ^ _ ` { | }）、半角空白。文字列の先頭にダブルクォートを使用することはできない。また、文字列に空白を含む場合は、前後をダブルクォート（"）で囲む必要がある。この場合、文字列中にダブルクォートを含んではならない。また、半角記号の ? は使用できない）

システムの名称を示すMIBオブジェクトsysNameの値を設定する。

パラメーター

NAME: システム名（sysName）。設定したシステム名はプロンプトの先頭に表示される。

例

``■ sysNameを設定する。
`SET SYSTEM NAME="white.mydomain.com"`

備考・注意事項

sysNameにスイッチのフルドメイン名（ホスト名を含む完全なドメイン名）を設定しておくと、TELNETコマンド実行時に、ドットを含まないホスト名のIPアドレスをDNSで検索する際、「フルドメイン名から先頭要素（最初のドットまで）を取り除いたもの」を検索対象ホスト名に付加する。たとえば、sysNameに「myswitch.example.com」を設定している場合、「TELNET hispc」というコマンドを実行すると、「hispc.example.com」に対してDNSの検索が行われる。
また、DHCPクライアント機能を使う場合、sysNameの内容がDHCP Discover/RequestメッセージのHostNameフィールドに設定されて送信される。DHCPでIPアドレスを配布するISPの中には、HostNameによってクライアントを識別/認証しているところがある。その場合は、本コマンドでISPから指定されたホスト名を設定する必要がある。

関連コマンド

SET SYSTEM CONTACT
SET SYSTEM LOCATION
SHOW SYSTEM

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P