[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD PIM RPCANDIDATE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ADD PIM RPCANDIDATE[=ipadd] GROUP=group-address [MASK=ipadd] [INTERFACE={vlan-if|local-if}] [PRIORITY=0..255]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
group-address: マルチキャストグループアドレス（クラスD）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
local-if: ローカルIPインターフェース（localXの形式。XはローカルIPインターフェース番号（1〜15）

PIM-SMにおいて、マルチキャストグループのC-RP（ランデブーポイント候補）として動作するよう設定する。または、マルチキャストグループのRP（ランデブーポイント）を静的に設定する。

パラメーター

RPCANDIDATE: RP（Rendezvous Point）のIPアドレス。IPアドレスを省略した場合は、PIM-SMのブートストラップメカニズムによりRPが動的に決定される。本パラメーターにIPアドレスを指定した場合は、指定したアドレスを持つルーターが該当グループのRPとなる（静的設定）。静的設定の場合、すべてのPIM-SMルーターに同じRPアドレスを設定すること。また、その場合BSRの設定は不要（ブートストラップメカニズムよりも静的なRP設定が優先される）。

GROUP: マルチキャストグループアドレス

MASK: GROUPパラメーターで指定したアドレスに対するマスク。複数グループのC-RPとして設定するときに使用すると便利。デフォルトは255.255.255.255（単一グループ）。

INTERFACE: 自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名。インターフェースを指定しなかった場合は、最初に設定した（ADD IP INTERFACEコマンドを実行した）IPインターフェースのアドレスが使われる。

PRIORITY: RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。デフォルトは192。RPを静的に設定した場合（RPCANDIDATEにIPアドレスを指定した場合）、本パラメーターは指定できない。

例

``■ マルチキャストグループアドレス239.255.0.0〜239.255.0.255のランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
`ADD PIM RPCANDIDATE GROUP=239.255.0.0 MASK=255.255.255.0
` ■ マルチキャストグループアドレス239.1.2.0〜239.1.2.255のランデブーポイント（RP）として、192.168.100.1を静的に設定する。ネットワーク上の全PIMルーターに同じ設定をすること。この場合、BSRの設定は不要（ADD PIM BSRCANDIDATEコマンドは不要）。
`ADD PIM RPCANDIDATE=192.168.100.1 GROUP=239.1.2.0 MASK=255.255.255.0`

備考・注意事項

複数グループのRPとして動作している場合、MASK、PRIORITYパラメーターはすべて同じ値となる。

関連コマンド

DELETE PIM RPCANDIDATE
ENABLE PIM
SET PIM RPCANDIDATE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P