[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SET SWITCH TRUNK=trunk [SELECT={MACSRC|MACDEST|MACBOTH|IPSRC|IPDEST|IPBOTH}] [SPEED={10M|100M|1000M}]`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

トランクグループの設定を変更する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名

SELECT: トランクからパケットを送信するときの選択基準。この基準にしたがって実際の送信に使うポートを選択する。MACSRC（送信元MACアドレス）、MACDEST（宛先MACアドレス）、MACBOTH（送信元・宛先MACアドレス）、IPSRC（始点IPアドレス）、IPDEST（終点IPアドレス）、IPBOTH（始点・終点IPアドレス）から選択する。デフォルトはMACBOTH。

SPEED: トランクポートの通信速度。トランクグループに参加したポートは、ここで指定した速度のオートネゴシエーション（AUTONEGOTIATE）となる。デフォルトは100M。

備考・注意事項

ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、SELECTパラメーターの設定とは関係なく、常に終点IPアドレス（IPDEST）に基づいて決定される（負荷分散される）。
フラッディングパケットは、トランクグループ内で一番最初にリンクが確立されたポートから送出される。

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P