[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPX CIRCUIT

カテゴリー：IPX / IPXインターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET IPX CIRCUIT=circuit [INTERFACE=vlan-if] [NETWORK=network] [ENCAPSULATION={802.2|802.3|ETHII|SNAP}] [COST=1..999] [RIPTIMER=0..99999] [SAPTIMER=0..99999] [TYPE20={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [RIPCHANGE={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [SAPCHANGE={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [INRIP=filter-id|NONE] [OUTRIP=filter-id|NONE] [INSAP=filter-id|NONE] [OUTSAP=filter-id|NONE]`

circuit: IPXインターフェース番号（1〜512）
filter-id: フィルター番号（0〜99）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
network: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭のゼロは省略可能）

IPXインターフェースの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

CIRCUIT: IPXインターフェース番号

INTERFACE: VLANインターフェース名。1つのVLAN上には、フレームタイプの異なる4つのIPXインターフェースを作成できる。

NETWORK: IPXネットワーク番号。32ビットの16進数で表す（例：00003d8f）。先頭のゼロは省略可能（例：3d8f）。ネットワーク番号0は、ローカルネットワークを表す特殊な番号であり指定できない。

ENCAPSULATION: フレームタイプ。802.2（NetWare 3.12以降のデフォルト）、802.3（NetWare 3.11までのデフォルト）、ETHII、SNAPから選択する。省略時は802.3となる。

COST: インターフェースのコストメトリック（Tick）。VLAN（Ethernet）インターフェースのデフォルト値は1。

RIPTIMER: RIP（Routing Information Protocol）パケットの送信間隔（秒）。ネットワーク上のすべての機器で同じに設定する必要がある。通常変更する必要はない。VLAN（Ethernet）インターフェースのデフォルト値は60秒。0秒に設定するとRIPパケットの定期送信は行われなくなるが、経路表に変更があったときの通知は行われる。

SAPTIMER: SAP（Service Advertisement Protocol）パケットの送信間隔（秒）。ネットワーク上のすべての機器で同じに設定する必要がある。通常変更する必要はない。VLAN（Ethernet）インターフェースのデフォルト値は60秒。0秒に設定するとSAPパケットの定期送信は行われなくなるが、サービステーブルに変更があったときの通知は行われる。

TYPE20: IPX Type 20パケット（NetBIOS over IPX）をブロードキャストするかどうか。デフォルトはOFF。

RIPCHANGE: 経路表に変更があったときに差分情報をブロードキャストするかどうか。デフォルトはON。

SAPCHANGE: サービステーブルに変更があったときに差分情報をブロードキャストするかどうか。デフォルトはON。

INRIP: 受信パケットに対するRIPフィルター番号

OUTRIP: 送信パケットに対するRIPフィルター番号

INSAP: 受信パケットに対するSAPフィルター番号

OUTSAP: 送信パケットに対するSAPフィルター番号

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P