[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 FILTER

カテゴリー：IPv6 / IPv6フィルター
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`ADD IPV6 FILTER=filter-id SOURCE=ip6add/plen ACTION={INCLUDE|EXCLUDE} [SPORT={port-name|[port]:[port]|ANY}] [DESTINATION=ip6add/plen] [DPORT={port-name|[port]:[port]|ANY}] [ICMPCODE={icmp-code-name|icmp-code-id|ANY}] [ICMPTYPE={icmp-type-name|icmp-type-id|ANY}] [LOG={4..1950|DUMP|HEADER|NONE}] [OPTIONS={YES|NO}] [PROTOCOL={protocol|ANY|ICMP|OSPF|TCP|UDP}] [SESSION={ANY|ESTABLISHED|START}] [SIZE={size|ANY}] [ENTRY=entry-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
port-name: サービス名
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
icmp-code-name: ICMPコード名
icmp-code-id: ICMPコード番号（0〜65535）
icmp-type-name: ICMPメッセージ名
icmp-type-id: ICMPメッセージ番号（0〜65535）
protocol: IPv6プロトコル番号（0〜65535）
size: データグラム長（0〜65535バイト）
entry-id: エントリー番号（1〜4294967294）

IPv6フィルターにフィルタールールを追加する。
IPv6フィルターは、受信インターフェースにおいてパケットを許可・破棄する機能。
各IPv6インターフェースには、フィルターを1つだけ適用できる。同じフィルターを複数のインターフェースに適用することも可能。IPv6フィルターは、インターフェースに適用して初めて効果を発揮する。インターフェースへの適用は、ADD IP INTERFACEコマンド、SET IP INTERFACEコマンドで行う。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（0〜99）。100〜299も入力できるが使用できないので注意。

SOURCE: 始点IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する。必須パラメーター。

ACTION: マッチしたパケットに対する処理。INCLUDEはパケットを通過させる。EXCLUDEはパケットを破棄する。

SPORT: 始点TCP/UDPポートあるいは定義済みのサービス名。ポート指定時はPROTOCOLにTCPかUDPを指定する必要がある。low:highの形式でlow〜highの範囲指定も可能。「low:」はlow〜65535の意味、「:high」は0〜highの意味になる。デフォルトはANY

DESTINATION: 終点IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する。省略時はすべての終点アドレスにマッチする

DPORT: 終点TCP/UDPポートあるいは定義済みのサービス名。ポート指定時はPROTOCOLにTCPかUDPを指定する必要がある。low:highの形式でlow〜highの範囲指定も可能。「low:」はlow〜65535の意味、「:high」は0〜highの意味になる。デフォルトはANY

ICMPCODE: ICMPv6コード番号または定義済みのコード名。ANYはすべてのコードを示す。PROTOCOL=ICMPの場合のみ有効。ICMPTYPEを指定した場合は必須。

ICMPTYPE: ICMPv6メッセージ番号または定義済みのメッセージ名。PROTOCOL=ICMPの場合のみ有効。ICMPCODEも指定すること。

LOG: フィルタールールにマッチしたパケットの情報をログに記録するかどうか。記録する場合はどの情報を記録するかも指定する。デフォルトのNONEは、ログに記録しないことを意味する。4〜1950の数値を指定した場合は、フィルター番号、ルール番号、IPヘッダー情報（IPアドレス、プロトコル、ポート番号、サイズ）が「IPFIL/PASS」（INCLUDEアクションの場合）または「IPFIL/FAIL」（EXCLUDEアクションの場合）タイプのメッセージとして記録される。これに加え、「IPFIL/DUMP」タイプのメッセージとして、TCP、UDP、ICMPの場合、データ部分の先頭4〜1600バイトが、その他プロトコルの場合はIPデータの先頭4〜1600バイトが記録される。DUMPはLOG=40と同じ動作となる。HEADERを指定した場合は、フィルター番号、ルール番号、IPヘッダー情報のみが記録される。

OPTIONS: オプションヘッダー（Hop-by-Hop Options HeaderまたはDestination Options Header）が含まれているかどうか。YESを指定した場合は、オプションヘッダーを含むパケットだけにマッチする。デフォルトはNO。

PROTOCOL: IPv6プロトコル番号（IPv4と同じ）または定義済みのプロトコル名を指定する。DPORT、SPORTを指定するときは、TCP、UDP、ANYのいずれかを指定する必要がある。また、ICMPCODE、ICMPTYPE指定時は、ICMPを指定する。

SESSION: TCPのセッション制御情報。ANYはすべてのTCPパケット、STARTは接続開始パケット（SYN=1、ACK=0）、ESTABLISHEDは接続済みパケット（ACK=1）を意味する。

SIZE: データグラムサイズ。payload length <= sizeのときにマッチする。デフォルトはANY。

ENTRY: エントリー番号。省略時は現在最後尾のエントリーの後に追加される（最後尾のエントリー番号を「n」とすると、新規エントリーは「n+1」になる）。「n+1」より大きなエントリー番号を指定した場合は、指定した番号で追加される。既存エントリーと同じ番号を指定した場合は、既存エントリーの位置に新規エントリーが挿入され、既存エントリー以降は番号が1つずつ後ろにずれる。

表 1：定義済みのサービス名一覧
サービス名 | 該当サービス/アプリケーション（ポート/プロトコル）
BOOTPC | BOOTPクライアント（68/udp）
BOOTPS | BOOTPサーバー（67/udp）
DOMAIN | DNSサーバー（53/tcp、53/udp）
FINGER | Finger（79/tcp）
FTP | FTPコントロールセッション（21/tcp）
FTPDATA | FTPデータセッション（20/tcp）
GOPHER | Gopher（70/tcp）
HOSTNAME | NIC Host Name Server（101/tcp、101/udp）
IPX | IPX（213/tcp、213/udp）
KERBEROS | Kerberos（88/udp）
LOGIN | Login（49/udp）
MSGICP | MSG ICP（29/tcp、29/udp）
NAMESERVER | Host Name Server（42/udp）
NEWS | NewS（144/tcp）
NNTP | NNTPサーバー（119/tcp）
NTP | NTPサーバー（123/tcp）
RTELNET | Remote Telnet（107/tcp、107/udp）
SFTP | Simple FTP（115/tcp、115/udp）
SMTP | SMTPサーバー（25/tcp）
SNMP | SNMP（161/udp）
SNMPTRAP | SNMPトラップ（162/udp）
SYSTAT | Active Users（11/tcp）
TELNET | Telnet（23/tcp）
TFTP | TFTP（69/udp）
TIME | Time（37/tcp、37/udp）
UUCP | uucpd（540/tcp）
UUCPRLOGIN | uucp-rlogin（541/tcp、541/udp）
XNSTIME | XNS Time Protocol（52/tcp、52/udp）

表 2：定義済みのICMPv6メッセージタイプ名一覧
メッセージタイプ名 | タイプ番号 | サブコード | 説明
DESTUNREACH | 1 | あり | 宛先到達不可能（Destination Unreachable）
PKTTOOBIG | 2 | あり | パケットサイズ過大（Packet Too Big）
TIMEEXCEEDED | 3 | あり | 時間超過（Time Exceeded）
PARAMPROB | 4 | あり | パラメーター異常（Parameter Problem）
ECHORQ | 128 | なし | エコー要求（Echo Request）
ECHORP | 129 | なし | エコー応答（Echo Reply）
MLQUERY | 130 | なし | マルチキャストリスナークエリー（Multicast Listener Query）
MLREP | 131 | なし | マルチキャストリスナーレポート（Multicast Listener Report）
MLDONE | 132 | なし | マルチキャストリスナーDone（Multicast Listener Done）
RTSOLICIT | 133 | なし | ルーター要請（Router Solicitation）
RTADVERT | 134 | なし | ルーター通知（Router Advertisement）
NBRSOLICIT | 135 | なし | 近隣要請（Neighbour Solicitation）
NBRADVERT | 136 | なし | 近隣通知（Neighbour Advertisement）
REDIRECT | 137 | なし | リダイレクト（Redirect）
RTRENUMBER | 138 | なし | ルーターリナンバー（Router Renumbering）
ANY |  |  | すべて

表 3：定義済みのICMPv6コード名一覧
コード名 | コード番号 | 説明
ANY |  | すべて
DESTUNREACH（Type=1）
NOROUTETODEST | 0 | 宛先への経路が存在しない（No Route To Destination）
COMMSPROHIBITED | 1 | 通信拒否（Communication Prohibited）
SCOPEMISMATCH | 2 | スコープ不一致（Scope Mismatch）
ADDRUNREACHABLE | 3 | アドレス到達不能（Address Unreachable）
PORTUNREACHABLE | 4 | ポート到達不能（Port Unreachable）
TIMEEXCEEDED（Type=3）
HOPLIMITEXCD | 0 | ホップ数超過（Hoplimit Exceeded）
REASMBTIMEEXC | 1 | 再構成時間超過（Reassembly Time Exceeded）
PARAMPROB（Type=4）
ERRONEOUSHEADER | 0 | ヘッダーエラー（Erroneous Header Field）
URCNXTHEADER | 1 | 次ヘッダーエラー（Unrecognized Next Header）
URCOPTION | 2 | オプションエラー（Unrecognized Option）

例

``■ VLAN orange側（プレフィックス3ffe:b80:3c:10::/64）から外部へのTelnetを禁止する。
`ADD IPV6 FILTER=0 SO=3ffe:b80:3c:10::/64 PROTO=TCP DPORT=TELNET AC=EXCLUDE
ADD IPV6 FILTER=0 SO=::/0 AC=INCLUDE
SET IPV6 INT=vlan-orange FILTER=0`

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
DELETE IPV6 FILTER
SET IPV6 FILTER
SET IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6 FILTER

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option
RFC2894, Router Renumbering for IPv6

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P